### AND#

指令说明：

触点逻辑运算指令 AND&、AND|、AND^、ANDD&、ANDD|、ANDD^，S1 与 S2 的内容作位运算的指令﹐比较结果不为 0 时则该指令导通﹐比较结果为 0 时则该指令不导通。

16bit 指令 | 32bit 指令 | 导通条件 | 不导通条件
AND& | ANDD& | S1 & S2 ≠ 0 | S1 & S2 = 0
AND| | ANDD| | S1 | S2 ≠ 0 | S1 | S2 = 0
AND^ | ANDD^ | S1 ^ S2 ≠ 0 | S1 ^ S2 = 0

操作数：

S1：K, H, KnX, KnY, KnM, T, C, D,LV,DT,@

S2：K, H, KnX, KnY, KnM, T, C, D,LV,DT,@

逻辑运算规则：

运算 | & 与 | | 或 | ^ 异或
操作数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
结果 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0