### PORT -- 通道编号

类型 | 通道修正辅助指令
描述 | 当访问通道参数时可以指定其他的通道。 其他指令需要选择通道时查看。
语法 | PORT (portnum) portnum：通道号 不同型号的控制器支持的通道数不同。在线命令?*port 查看，见例程。 ZMC00x 系列
通道号 | 协议
0 | 串口 A
1 | 串口 B
ZMC1-2xx 系列，支持同时两个以太网连接，端口号为 502，支持触摸屏的 MODBUS-TCP 协议连接。
通道号 | 协议
0 | RS232 串口
1 | RS485 串口
2 | 以太网接口，连接 1
3 | 以太网接口，连接 2
10 | 自定义网络通讯通道 1
11 | 自定义网络通讯通道 2
ZMC3xx 系列：带 3 个串口。
通道号 | 协议
0 | RS232 串口
1 | RS485 串口
2 | RS422 串口
3 | 以太网接口，连接 1
4 | 以太网接口，连接 2
10 | 自定义网络通讯通道 1
11 | 自定义网络通讯通道 2
ZMC4xx 系列：带 2 个串口。
通道号 | 协议
0 | RS232 串口
1 | RS485 串口
2 | 以太网接口，连接 1
3 | 以太网接口，连接 2
10 | 自定义网络通讯通道 1
11 | 自定义网络通讯通道 2
20 | 网络控制器互联通道，不支持 PORT_STATUS 查询。
ECI 系列：只有一个串口。
通道号 | 协议
0 | RS232 串口
1 | 以太网接口，连接 1
2 | 以太网接口，连接 2
适用控制器 | 通用
例程 | 查看控制器通道 >>?*PORT Port:0-COM. Port:1-COM. Port:2-ETH. Port:3-ETH. Port:4-ETH. Port:5-ETH. Port:6-ETH. Port:7-ETH. Port:10-ECUSTOM. Port:11-ECUSTOM. Port:12-ECUSTOM. Port:13-ECUSTOM. Port:14-ECUSTOM. Port:15-ECUSTOM. Port:20-CONNECT. 其中 COM 为串口通道，ETH 为网口通讯通道，ECUSTOM 为自定义网口通讯通道，CONNNECT 为控制器互联通道。
相关指令 | FILE_PORT，PORT_STATUS，PROTOCOL