### ZV_CALTRANSI -- 世界转像素坐标

类型 | 标定
描述 | 用标定系数将世界坐标转换成像素坐标
语法 | ZV_CALTRANSI(param,pwx,pwy,tabid_out) 参数： param：ZVOBJECT类型，标定系数 pwx：世界坐标x pwy：世界坐标y tabid_ou t：TABLE索引，输出参数，依次为像素坐标x、像素坐标y
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, ppts, param, wpts, pwx, pwy DIM w, h ZV_READIMAGE(img,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CALGETSCAPTS(img,ppts,128,0,500,5000)'获取圆心坐标 TABLE(0, 361, 362, 482, 362, 361, 482)'保存输入坐标系数据 ZV_MATGENDATA(wpts,3,2,0)'生成坐标系矩阵 w = ZV_IMGWIDTH(img)'获取图像的宽度 h = ZV_IMGHEIGHT(img)'获取图像的高度 ZV_CALCAM(ppts,wpts,param,w,h,2)'标定 ZV_CALTRANSI(param,10,10,0)’将世界坐标转换成像素坐标，像素坐标值x、y依次放入索引为0开始的TABLE中