### FLASHVR -- 拷贝 RAM 的数据

类型 | 存储指令
描述 | 拷贝 RAM 的数据到 FLASH 里面。 ZMC00x（除了 005）、ECI 全系列控制器把 TABLE 数据存储到了 FLASH 的最后一个块，用 FLASH_WRITE，FLASH_READ 指令也可以操作到这个块，要避免冲突。 其他系列控制器把 TABLE 数据存储到另一个独立的存储区域，无法操作。 注意在运动中不要操作 FLASH，对运动执行会有影响。
语法 | FLASHVR (function) function：功能选择
值 | 描述
-1 | 整个 TABLE 都存储到 FLASH 并且上电时自动读取到 TABLE
-2 | 取消 FLASH 上电时读取到 TABLE
适用控制器 | 通用
例子 | FLASHVR (-1) 'table 存到 flash 块，重新上电后再从 flash 读回 table
相关指令 | FLASH_WRITE