### LDD>

指令说明：

LDD>是连接在母线上的 32 位触点比较指令，其作用是将 S1、S2 的内容按指定的条件进行比较，根据其结果来控制触点的导通或是不导通。

LDD>指令同 LD>的用法一样，但比较的数据范围超过 32767 时，就要用 32 位的比较指令 LDD>。

比较指令 | 导通条件 | 不导通条件 | 条件成立 | 条件不成立
[ D> S1 S2 ] | S1 > S2 | S1 = S2 S1 < S2 | 触点闭合 | 触点断开

操作数：

S1：KnX,KnY,KnM,KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

S2：KnX,KnY,KnM,KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

指令格式：[LDD> S1 S2]

编程示例：

32 位指令使用连续两个 16 位数据寄存器 D 空间，当 D3D2 的数据大于 D5D4 时，该触点导通，Y0 输出。