### DASIN

指令说明：

DASIN 是 32 位连续执行型 2 进制浮点数 SIN-1（反正弦）运算指令，即每个扫描周期执行一次运算。是将源操作数[S+1,S]的 SIN 值转换成角度值，并将其运算结果保存到目标操作数[D+1,D]中。

[S+1,S]的 SIN 值，可以在-1.0~1.0 的范围内设定。

[D+1,D]中保存的角度（运算结果）是保存弧度（-π∕2）~（π∕2）的值。

操作数：

S：D,K,LV,DT,@

D：D,LV,DT

指令格式：[DASIN S D]

编程示例：

X1 闭合，DASIN 指令执行，D1D0 的值为 0.5000，通过 SIN-1 运算，算出角度（弧度值）为 0.5236，并保存到 D3D2 中。DDEG 指令执行，将 D3D2 的弧度值转换成角度为 30.0000，并保存到 D5D4 中。DINT 指令执行，将 D5D4 的 2 进制浮点数的角度转换成整数值为 30，并保存到 D7D6 中。BCD 指令执行，将 D7D6 的整数值的角度 30 转换成 BCD 值 48，经过显示器 BIN 自动转换后，在显示器上显示的值为 0030。