### CAM_GETPARAM -- 获取参数

类型 | 图像采集相关
描述 | 使用参数名称，获取相机的参数值或扩展信息，结果为字符串。 支持扩展语法，即在名称后面加后缀如paramName: suffix ，参数名详情请参考附录II
语法 | CAM_GETPARAM(paramName, max_len, tab_value) 参数： name：参数名为字符串，可直接输参数名或参数名的扩展形式如下： paramName : 参数名，支持扩展语法 max_len：tab_value 可使用的最大长度 tab_value：放置读取的参数值信息的 TABLE 起始索引 paramName 解释如下： paramName -- 参数名普通形式，获取参数名对应的值 paramName:Range -- 参数名以Range为后缀的扩展形式，获取参数的取值范围，Range后缀只支持整形、浮点型、布尔型、枚举型等参数。对于整形、浮点型参数值是以":"冒号分割开的，比如参数如果有步长限制的话则输出"minValue:maxValue:step"这种形式，若无步长限制则输出"minValue:maxValue"这种形式；对于布尔型参数值是以","逗号隔开的，如"0,1"这种形式；对于枚举型参数值也是以","逗号隔开的，如"enum1, enum2, enum3,..."这种形式 paramName:Num -- 参数名以Num为后缀的扩展形式，Num后缀只支持枚举类型参数，获取枚举值的数量 paramName:Len -- 参数名以Len为后缀的扩展形式，Len后缀只支持字符串类型参数，获取输出字符串的长度 paramName:Str -- 参数名以Str为后缀的扩展形式，Str后缀只支持枚举类型参数，获取枚举符号 paramName:Type -- 参数名以Type为后缀的扩展形式，Type后缀支持所有参数类型，获取参数的数据类型，如下表
Type 值 | 说明
-1 | 不支持或出错
0 | 布尔类型
1 | 整数类型
2 | 浮点数类型
3 | 字符串类型
4 | 枚举类型
5 | 命令类型
6 | 寄存器类型
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | 列一： ‘获取整型参数"Width"的值，即图像的宽 DIM tmp(32) CAM_GETPARAM("Width", 32, 0) ‘如值为 1280 DMCPY tmp(0), TABLE(0), 32 ?"图像宽度 = "tmp 列二： ‘获取枚举型参数"TriggerMode "的枚举值的数量 DIM tmp(32) CAM_GETPARAM("TriggerMode:Num", 20, 0) ‘如值为 2 DMCPY tmp(0), TABLE(0), 32 ?"触发模式 = "tmp 列三： ‘获取浮点型参数" ExposureTime "的范围 DIM tmp(32) CAM_GETPARAM("ExposureTime:Range", 32, 0) ‘如值为1:1000000 DMCPY tmp(0), TABLE(0), 32 ?"曝光时间 = "tmp
相关指令 | CAM_SETPARAM（设置参数）