### ZV_CALGETBASE -- 获取基准坐标系

类型 | 标定
描述 | 从输入点集中选择一个基准坐标系（由 3 点构成），选择方式为根据输入坐标系点在输入点集中去对点，原点对原点，x 轴点对 x 轴点，y 轴点对 y 轴点，最终选择离这 3 点分别最近的 3 点作为输出基准坐标系。建议原点、x 轴点、y 轴点为构成直角坐标系的的相邻三点
语法 | ZV_CALGETBASE(pptsIn,baseIn,baseOut) 参数： pptsIn：ZV OBJECT 类型，输入的像素坐标点集，单通道nx2矩阵 baseIn：ZVOBJECT类型，输入坐标系，单通道3x2矩阵，分别为原点，x轴点，y轴点，均大于0 baseOut：ZVOBJECT类型，输出基准坐标系，单通道3x2矩阵，分别为原点，x轴点，y轴点 如下图所示： 上图蓝色点为输入 3 点，红色点为选择的输出基准坐标系
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, ppts, base_in, base_out ZV_READIMAGE(img,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CALGETSCAPTS(img,ppts,128,0,500,5000)'获取圆心坐标 TABLE(0, 361, 362, 482, 362, 361, 482)'保存输入坐标系数据 ZV_MATGENDATA(base_in,3,2,0)'生成坐标系矩阵 ZV_CALGETBASE(ppts,base_in,base_out)'获取基准坐标系