### U_READDSB -- DSB 文件读取

类型 | 存储指令 |
描述 | DSB 文件读取。 不具备外部存储接口的控制器不支持此命令。 U 盘读取文件系统支持 fat32 和 fat16，不支持 ntfs。 |
语法 | U_READDSB "filename", tableindex, maxsize [, flag] filename：文件名 tableindex：存储起始 TABLE 索引 maxsize：存储 TABLE 总索引个数 flag：预留
编号 | 内容 |
0 | 标志位：标明一行的变量数(暂无用) |
1 | 针迹数: |
2--29 | 文件名:28 个字符 |
30 | 换色次数： |
31 | +X: |
32 | -X: |
33 | +Y: |
34 | -Y: |
35 | AX: + |
36 | AY: - |
37 | MX: + |
38 | MY: + |
39 | PD: |
40 | L_limt | 左边界坐标
41 | R_limt | 右边界坐标
42 | U_limt | 上边界坐标
43 | D_limt | 下边界坐标
99 | 已读到总行数 |
100 | 行类型 | 第一个点
101 | 参数 1：X 相对位移 |
102 | 参数 2：Y 相对位移 |
103 | 参数 3：相对起针点 X 坐标 |
104 | 参数 4：相对起针点 Y 坐标 |
105 | 行类型 | 第二个点
106 | 参数 1：X 相对位移 |
107 | 参数 2：Y 相对位移 |
适用控制器 | 带 U 盘接口
相关指令 | U_READ，U_WRITE，U_STATE