### ZV_MRGENRECT2 -- 生成旋转矩形测量器

类型 | 测量区域
描述 | 生成旋转矩形点测量器，单区域测量器，测量器不能超出图像范围，否则报错
语法 | ZV_MRGENRECT2(mr,cx,cy,w,h,angle,interp) 参数： mr：ZVOBJECT类型，旋转矩形区域测量器 cx：旋转矩形中心x坐标，范围[0,32766] cy：旋转矩形中心y坐标，范围[0,32766] w：旋转矩形宽度，范围[1,32766] h：旋转矩形高度，范围[1,32766] angle：旋转矩形角度，顺时针正，单位度数，范围(-180, 180]，，若超出范围会自动归一化到此范围 interp：插值算法，范围[0,3]，0-最近邻插值，1-双线性插值，2-双三次插值，3-LANCZOS，常用值1
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mr ZV_MRGENRECT2(mr,120,120,100,100,60,0)'生成旋转矩阵测量器