### PORT_TARGET -- IP 和端口号配置

类型 | 字符串指令
描述 | 配置通讯对方的 IP 地址和端口号。 4 系列控制器 20170628 以上固件版本，XPLC 系列控制器 20170702 以上固件版本支持。
语法 | 命令语法： PORT_TARGET(port))="ipaddress:portnum"或 PORT_TARGET(port))="ipaddress" port：通道号 ipaddress：对方 IP 地址 portnum：端口号 返回语法：VAR=PORT_TARGET(port)) 返回 IP 地址字符串。
适用控制器 | 通用
例子 | PORT_TARGET="192.168.0.12:502" PORT_TARGET(port))="192.168.0.12" ?PORT_TARGET(port) DIM IPSTRING(100) IPSTRING = PORT_TARGET(port) ?IPSTRING
相关指令 | OPEN #