### ZV_MRPROJECTION -- 灰度投影

类型 | 单区域测量
描述 | 测量区域的灰度分布，沿width方向或沿切向角度正方向，环形沿指定方向，测量区域的外接矩不能超出被测图像边界外
语法 | ZV_MRPROJECTION (mr,img,mat_proj) 参数： mr：ZVOBJECT类型，单测量区域 img：ZVOBJECT类型，被测量图像，单通道图像 mat_proj：ZVOBJECT类型，图像测量区域的灰度分布，矩阵类型
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mr,img,result ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_MRGENRECT(mr,10,142,637,262)'生成矩形测量器 ZV_MRPROJECTION(mr,img,result)'测量区域的灰度投影