### ZV_MRCIRCLE -- 圆

类型 | 细分区域测量
描述 | 使用圆环测量区域测量圆，沿起始角度到终止角度划分子区域，每个子区域测量一个点，扫描方向从外到内
语法 | ZV_MRCIRCLE(mr,img,mat_pts,tab_circle[,inmr=1]) 参数： mr：ZVOBJECT类型，圆环测量区域 img：ZVOBJECT类型，测量的目标图像，单通道图像 mat_pts：ZVOBJECT类型，测量的结果点，n*2矩阵，每行一个点 tab_circle：TABLE索引，输出参数，依次为cx、cy、radius，即圆心坐标和半径 inmr:输入参数，表示测量到的圆是否要包含在圆环roi内，0-圆可以不包含在圆环roi内，1-圆包含在圆环roi内，超出roi的圆不被检测
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mr,img, pts ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_MRGENCIRCLE(mr,302,79,120,15,0,360,1,30,5) ZV_MRCIRCLE(mr,img,pts,0,1) '将圆环测量区域测量到的目标圆坐标和半径存储到起始索引为0的TABLE中 ZV_GRAYTORGB(img,color_img)'灰度图转化为RGB图像 ZV_CIRCLE(color_img,TABLE(0),TABLE(1),TABLE(2),zv_color(0,25,0))