### CAM_SETPARAM -- 设置参数

类型 | 图像采集相关
描述 | 使用参数名称，设置相机的参数值，参数值为字符串。 支持扩展语法，即在名称后面加后缀如paramName: suffix，参数名详情请参考附录II
语法 | CAM_SETPARAM(paramName, value) 参数： paramName：参数名，参数名为字符串 Value：参数值，参数值为字符串 paramName 解释如下： paramName -- 参数名普通形式，对参数名对应的参数设置值 paramName:Str -- 参数名以Str为后缀的扩展形式，Str后缀只支持枚举类型参数，以枚举符号的形式对参数进行值的设置
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | 列一： CAM_SETPARAM("GevSCPD", "4000") '设置相机发包延时，间接地设置了帧率 列二： CAM_SETPARAM("PixelFormat", "17301505") '以枚举值的方式设置相机像素格式为灰度格式 列三： CAM_SETPARAM("PixelFormat:Str", "Mono8") '以枚举符号的方式设置相机像素格式为灰度格式
相关指令 | CAM_GETPARAM（获取参数）