### ZV_WARPRING -- 截取圆环图像

类型 | 几何变换
描述 | 从图像中截取出圆环roi指定的区域图像，roi不要超出img范围
语法 | ZV_WARPRING(src,subImg,cx,cy,radius,annR,startA,extentA,interp) 参数： img：ZVOBJECT类型，源图像为单通道或三通道图像 subImg：ZVOBJECT类型，截取出的图像 cx：圆环中心x坐标 cy：圆环中心y坐标 radius：圆环中线的半径，大于0 annR：圆环宽度，(0,r) startA：圆环起始角度，图像坐标系，顺时针为正，单位为度 extentA：角度范围，范围(0,360]，若大于360则取360，单位度数 interp：圆环角度范围interp：插值算法，小于0则默认双线性插值，参考旋转
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_WARPRING(src, dst,320,240,60,20,0,270,1) '从src中截取图像