### LD<>

指令说明：

LD<>是连接在母线上的 16 位触点比较指令，其作用是将 S1、S2 的内容按指定的条件进行比较，根据其结果来控制触点的导通或是不导通。

其实触点比较我们可以把它看成一个触点，当 S1<S2 或 S1>S2 时，触点闭合。若 S1=S2 时，触点断开。

比较指令 | 导通条件 | 不导通条件 | 条件成立 | 条件不成立
[ < > S1 S2 ] | S1 < S2 S1 > S2 | S1 = S2 | 触点闭合 | 触点断开

操作数：

S1：KnX,KnY,KnM,KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

S2：KnX,KnY,KnM,KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

指令格式：[LD< > S1 S2]

编程示例：

X0 未接通时，T0 的值为 0，LD<>的比较触点在 T0≠5000 时，一直导通，Y0 输出。

X0 接通，置位 M0，常开触点 M0 导通，T0 开始计时，当 T0 计时等于 5000 时，LD<>的比较触点断开，Y0 无输出。