### LD<

指令说明：

LD<是连接在母线上的 16 位触点比较指令，其作用是将 S1、S2 的内容按指定的条件进行比较，根据其结果来控制触点的导通或是不导通。

其实触点比较我们可以把它看成一个触点，当 S1<S2，触点是闭合状态。若 S1=S2 或是 S1>S2，触点是断开状态。

比较指令 | 导通条件 | 不导通条件 | 条件成立 | 条件不成立
[ < S1 S2 ] | S1 < S2 | S1 = S2 S1 > S2 | 触点闭合 | 触点断开

操作数：

S1：KnX,KnY,KnM,KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

S2：KnX,KnY,KnM,KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

指令格式：[LD< S1 S2]

编程示例：

上电后，X0 断开，M0=OFF，T0 未启动，值为 0，LD<条件成立，触点闭合，Y0 有输出。

将 X0 闭合，M0 导通，T0 开始计时，计时值小于 3000 时，LD<条件仍成立，触点为闭合状态。

当计时值到达 3000 时，LD<条件不成立，触点断开，Y0 断开。