### SPEED -- 运动速度

类型 | 轴参数
描述 | 轴速度，单位为 units/s。 若脉冲当量设为 1mm 脉冲数，SPEED 速度设 100，则每秒移动 100mm。 当多轴运动时，作为插补运动的速度。 SPEED 修改后，立刻生效，可以实现动态变速，但是改变瞬间会抖。希望平滑变速请使用 SPEED_RATIO 指令。 当 SP 指令的 FORCE_SPEED 大于 SPEED 时，SPEED 速度也会生效(140716 以后版本 SPEED 不起作用)。
语法 | VAR1 = SPEED，SPEED = expression
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0) UNITS=100 '脉冲当量 SPEED =500 '设置 0 轴速度 500units/s ACCEL=1000 '加速度 1000units/s/s DPOS=0 '坐标清 0 TRIGGER '自动触发示波器 VMOVE(1) '持续运动 WAIT UNTIL DPOS(0)>1000 '等待轴 0 运行到 1000 SPEED=1000 '速度改为 1000 速度曲线 MSPEED(0)垂直刻度 1000
相关指令 | FORCE_SPEED，SPEED_RATIO