### FAST_JOG -- 映射点动输入

类型 | 轴参数
描述 | 快速点动的输入的编号，-1 为无效。 如果设置快速点动输入，速度由 SPEED 参数给出。如果没有输入设置，速度由 JOGSPEED 参数给出。见例程。 输入 OFF 时，认为有信号输入，要相反效果可以用 INVERT_IN 反转电平(ECI 系列控制器除外)。
语法 | VAR1 = FAST_JOG，FAST_JOG = expression
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0) '选择轴 0 DPOS=0 '坐标清 0 UNITS=100 ATYPE=1 SPEED=100 '设置速度为 100 units/s ACCEL=500 '加速度为 500units/s/s JOGSPEED=200 '点动速度设为 200units/s FAST_JOG(0)=0 '轴 0 的快速输入设为 IN0 口 FWD_JOG(0)=1 '正向点动开关设为 IN1 口 INVERT_IN(0,ON) '反转电平 INVERT_IN(1,ON) TRIGGER '自动触发示波器 速度曲线 IN0 无输入时，按下 IN1 并保持，轴速度为 JOGSPEED=200 MSPEED(0)垂直刻度 200 IN0 有输入时，按下 IN1，轴速度为 SPEED=100 MSPEED(0)垂直刻度 200
相关指令 | REV_JOG，FWD_JOG，SPEED，JOGSPEED