### ZV_ROTATE -- 旋转

类型 | 几何变换
描述 | 图像绕中心点顺时针旋转angle，单位角度，图像齐次坐标环变换公式： 下图是一个旋转示意图：
语法 | ZV_ROTATE(src,dst,angle,interp) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像为单通道或三通道图像 dst：ZVOBJECT类型，旋转后图像，与原图像大小、类型相同 angle：旋转角度，依照图像坐标系确定方向，顺时针为正 interp：插值算法
取值 | 说明
0 | 最近邻插值
1 | 双线性插值
2 | 双三次插值
3 | LANCZOS
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_ROTATE(src,dst,30,0)'将src图像旋转30度后的图像赋值到dst图像中