### IP_ADDRESS -- IP 地址

类型 | 系统参数，自动存储到 FLASH
描述 | 控制器 IP 地址。 只有带以太网接口的控制器支持，读取时以 32 位整数返回，见例程。 修改立刻生效，使用网口连接时，修改后网口会断开，需重连。 单网卡连接控制器，网卡与控制器处于同一网段即可。 多网卡连接控制器，网卡之间要为不同网段，控制器连接哪个网卡就设置为对应网段。
语法 | IP_ADDRESS = dot.dot.dot.dot
适用控制器 | 通用
例子 | 在线命令输入 >>IP_ADDRESS=192.168.0.26 >>PRINT IP_ADDRESS 输出：436250816 具体转换过程如下： 四段转换为二进制 192 -- 1100 0000 168 -- 1010 1000 0 -- 0000 0000 26 -- 0001 1010 二进制重新组合 26 0 168 192 0001 1010 0000 0000 1010 1000 1100 0000 转化为十进制 436250816
相关指令 | IP_GATEWAY，IP_NETMASK