### AND|

指令说明：

AND|是与触点串联的 16 位连续执行型触点逻辑‘或’运算指令。是将 S1 和 S2 的二进制形式的每一个位上的二进制数字进行按位或运算之后的结果，如果其十进制数结果不为 0 时导通。

操作数：

S1：K, H, KnX, KnY, KnM,KnS, T, C, D,LV,DT,@

S2：K, H, KnX, KnY, KnM,KnS, T, C, D,LV,DT,@

指令格式：[AND| S1 S2]

编程示例：

下例中，D0 或者是 D1 任意一个寄存器的值不为 0，它们的二进制数中至少有一个位不为 0，进行或运算后，该触点导通，Y0 有输出。

软元件 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 值
D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
或运算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1