### CAM_QUERYLIB -- 查询相机库信息

类型 | 图像采集相关
描述 | 查询相机库信息，返回结果为多个字符串，有“；”分割 可查询相机支持的参数、相机库版本号等信息，也可查询相机运行过程中的报错信息
语法 | 函数语法：infos = CAM_QUERYLIB(camType,queryType) 参数： camType：要查询的相机类型字符串，如"zmvcbase"、"mindvision"、"basler"、"huaray"、"mvision"、"zmotion"、"dvpcamera" queryType：查询类型，具体与相机库有关，可能报不支持的错误，如下表：
查询类型 | 说明 | 备注
0 | 所有参数 | 支持多种相机的情况下则为千兆网相机的参数
1 | 只读参数 | 同上
2 | 只写参数 | 同上
3 | 执行状态 |
4 | 错误信息 | 最后一次报错的明细信息
5 | USB3 相机参数 | 不支持USB3相机则报不支持的错误
6 | USB3 相机只读参数 | 同上
7 | USB3 相机只写参数 | 同上
8 | 接口版本号 |
9 | 修订版本号 |
10 | 已打开相机的数量 |
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
列子 | ? CAM_QUERYLIB("zmotion",4)’打印错误信息
相关指令 | CAM_SCAN(扫描相机)