### ZV_IMGSPLIT4 -- 四通道分解

类型 | 访问
描述 | 四通道图像分解为四个独立通道
语法 | ZV_IMGSPLIT4(src,dst1,dst2,dst3,dst4) 参数： src：ZVOBJECT类型，源四通道图像 dst1：ZVOBJECT类型，分解后的第一通道 dst2：ZVOBJECT类型，分解后的第二通道 dst3：ZVOBJECT类型，分解后的第三通道 dst4：ZVOBJECT类型，分解后的第四通道
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst1, dst2, dst3, dst4 ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_IMGSPLIT4(src,dst1,dst2,dst3,dst4) '将四周通道图像分解成四个通道
相关指令 | ZV_IMGMERGE4 (四通道合并)