### FASTDEC -- 快减减速度

类型 | 轴参数
描述 | 快减减速度，单位为 units/s/s。 在 CANCEL，RAPIDSTOP，达到限位或异常停止时自动采用。 当设置为 0 值或小于 DECEL 值时自动为 DECEL。
语法 | VAR1 = FASTDEC，FASTDEC= expression
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0) '选择轴 0 DPOS=0 UNITS=100 SPEED=100 '速度设为 100 ACCEL=500 DECEL=500 '减速度 500 FASTDEC=2000 '快减减速度 2000 TRIGGER '自动触发示波器 VMOVE(1) '持续正转 DELAY (1000) '等待 1s CANCEL(2) '停止 减速曲线 MSPEED(0)垂直刻度 100 FASTDEC=10 时，采用 DECEL 进行减速
相关指令 | DECEL