### ZV_CALUNDISTORTCAMPRA -- 获取无畸变标定参数

类型 | 标定
描述 | 获取去掉了透视畸变或径向畸变+透视畸变新的相机标定参数，新的标定参数用于畸变矫正后的图像，将像素坐标转换成世界坐标
语法 | ZV_CALUNDISTORTCAMPRA(param,newParam) 参数： param：ZVOBJECT类型，输入参数，标定参数 newParam：ZVOBJECT类型，输出参数，标定参数
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, ppts, param, wpts， newParam DIM w, h ZV_READIMAGE(img,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CALGETSCAPTS(img,ppts,128,0,500,5000)'获取圆心坐标 TABLE(0, 361, 362, 482, 362, 361, 482)'保存输入坐标系数据 ZV_MATGENDATA(wpts,3,2,0)'生成坐标系矩阵 w = ZV_IMGWIDTH(img)'获取图像的宽度 h = ZV_IMGHEIGHT(img)'获取图像的高度 ZV_CALCAM(ppts,wpts,param,w,h,2)'标定 ZV_CALUNDISTORTCAMPRA(param,newParam)’获取新的标定参数