### MOVECIRC2 -- 三点画弧

类型 | 多轴运动指令
描述 | 两轴圆弧插补，三点画弧，相对运动。 BASE 第一轴和第二轴进行圆弧插补，相对移动方式。相对移动方式，相对起始点的距离。 自定义速度的连续插补运动可以使用 SP 后缀的指令，见*SP 描述。 注意：不能用此指令进行整圆插补运动，整圆使用 MOVECIRC 相对圆弧，或连续使用两条此类指令。
语法 | MOVECIRC2(mid1, mid2, end1, end2) mid1：中间点第一个轴坐标，相对起始点距离 mid2：中间点第二个轴坐标，相对起始点距离 end1 ：结束点第一个轴坐标，相对起始点距离 end2 ：结束点第二个轴坐标，相对起始点距离 坐标位置请确保正确，否则实际运动轨迹会错误。
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0,1) ATYPE=1,1 '设为脉冲轴类型 UNITS=100,100 DPOS=0,0 SPEED=100,100 ACCEL=1000,1000 DECEL=1000,1000 TRIGGER '自动触发示波器 MOVE(100,100) '运动 100，100 位置 MOVECIRC2(100,100,200,0) '三点画半圆，相对坐标 插补轨迹 DPOS(0)垂直刻度 200 DPOS(1)垂直刻度 200
相关指令 | MOVECIRC2ABS，MOVECIRC，*SP