### CAM_TRIGGER -- 相机软触发

类型 | 图像采集相关
描述 | 对相机进行软触发，用于相机软触发模式下，功能类似于CAM_SETPARAM("TriggerSoftware", 0)，但指令内部有额外处理以增强保护，同时执行用时也会更长 建议尽量使用CAM_TRIGGER()，可以提供更好的保护
语法 | CAM_TRIGGER() 参数：无
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZV0BJECT img CAM_SCAN("basler") '扫描basler相机 CAM_COUNT(0) '获取扫描到的相机个数 IF (0 = TABLE(0)) THEN '扫描到的相机个数为0个则返回 PRINT "未找到相机" RETURN ENDIF CAM_SEL(0) '选择序号为0的相机 CAM_SETMODE(0) '设置触发模式为软触发模式 CAM_START(1) '开启相机的采集，指定缓存数量1 CAM_TRIGGER() '使用软触发命令触发相机拍照，每触发一次拍照一次 CAM_GET(img,0) '获取相机缓存中指定id序号为0的图像存放到img图像中