### ZV_REGION -- 区域

类型 | 绘制
描述 | 绘制基于行程编码的区域
语法 | ZV_REGION(img,re,type,color) 参数： img：ZVOBJECT类型，绘制的目标图像，单通道或三通道8U类型 re：ZVOBJECT类型，行程编码的区域 type：绘制类型，0-绘制re有效部分，1-绘制re非有效部分，2-绘制re外边缘部分 color:指定绘制区域的颜色，img为彩色图像时可用ZV_COLOR(r,g,b)生成颜色，img为黑白图像时颜色取值为[0,255],如黑色0，灰色128，白色255
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, re ZV_READIMAGE(img, "test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENRECT(re,0,0,100,100) ZV_REGION(img,re,0,255)’在img图像中绘制指定区域成255颜色值