### VECTOR_MOVED -- 当前运动距离

类型 | 轴状态
描述 | 返回轴当前运动的距离，units 单位。 对多轴插补是矢量距离，使用之前最好手动清零。
语法 | VAR1 = VECTOR_MOVED VECTOR_MOVED=0
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 单轴 VECTOR_MOVED=0 '手动清 0 MOVE(100) WAIT IDLE ? VECTOR_MOVED '打印出轴 0 运动距离，结果，100 例二 多轴 BASE(0,1) DPOS=0,0 VECTOR_MOVED=0 '轴 0 轴组合成矢量运动距离手动清 0 BASE(2,3) DPOS=0,0 VECTOR_MOVED=0 '轴 2 轴组合成矢量运动距离手动清 0 BASE(0,1) MOVE(-300,-400) WAIT IDLE(0) ? VECTOR_MOVED '打印出轴 0 轴组合成矢量运动距离，结果，500 MOVE(300,400) WAIT IDLE(0) ? VECTOR_MOVED '打印出轴 0 轴组合成矢量运动距离，结果，1000 BASE(2,3) MOVE(30,-40) WAIT IDLE(2) ? VECTOR_MOVED '打印出轴 2 轴组合成矢量运动距离，结果，50 MOVE(30,40) WAIT IDLE(2) ? VECTOR_MOVED '打印出轴 2 轴组合成矢量运动距离，结果，100
相关指令 | ENDMOVE