### MODBUS_STRING -- 字寄存器-字节

类型 | MODBUS 字寄存器，字符串函数
描述 | 读取 MODBUS 寄存器区域的字符串，按字节来读取。触摸屏一般叫 4x 寄存器。 字寄存器间的关系查看“MODBUS寄存器”。
语法 | MODBUS_STRING(index, chares) index：起始的 MODBUS 寄存器编号，编号从 0 开始。不同型号控制器的字寄存器个数有区别 chares：读取的字符总数
适用控制器 | 通用
例子 | DIM ARR(8) MODBUS_STRING (0, 8) = "abc" 'string0 开始保存字符串，共 8 字节 print MODBUS_STRING(0, 8) '打印保存的字符串，打印结果，abc ARR = MODBUS_STRING(0,8) '字符换赋值给数组
相关指令 | MODBUS_REG，MODBUS_LONG，MODBUS_IEEE