### LCD_FEATURE -- 显示器特征读取

类型 | 显示指令
描述 | 显示器的特征读取。必须控制器和显示器同时支持此功能才可以。
语法 | var = LCD_FEATURE(lcdnum, featurenum) lcdnum：0-显示器编号 featurenum：特征号 0- type 0-控制器内置的显示器；1-电脑 term；-1-未连接；-2-不存在 300-ZHD300x 400-ZHD400X, 701-7 寸触摸屏. 1- width 显示器物理宽度，0-可变的宽度范围 2- height 显示器物理高度，0-可变的高度范围
适用控制器 | 支持 ZHMI
例子 | PRINT LCD_FEATURE(0,0) ‘打印显示器类型 PRINT LCD_FEATURE(0,1) ‘打印显示器物理宽度 PRINT LCD_FEATURE(0,2) ‘打印显示器物理高度