### ZSCAN_CORRECT -- 振镜矫正

类型 | 轴参数
描述 | 矫正振镜轴参数。
语法 | ZSCAN_CORRECT(ixy,imode,imaxline,imaxrow,x1,y1,x2,y2,tableindex) ixy：值为 0 或 1，两个振镜选择；0-第一个振镜，1-第二个振镜 imode：0-关闭矫正功能；1-使用分区矫正，table 输入测量得到的实际位置；2-使用分区矫正，table 输入需要运行到的脉冲位置，210701 增加此功能 imaxline：行数，Y 方向的点数为行数，数据越多精度越高 imaxrow：列数，X 方向的点数为列数 x1,y1：理论的左下角的位置 x2,y2：理论的右上角的位置 tableindex：测量的实际坐标开始存储的 table 索引，先 X 再 Y，先第一行（按列数存储），再下一行，注意此 XY 是实际的物理轴，第一个物理轴为 X，第二个为 Y，与轴号映射的虚拟轴轴号无关，填入坐标为振镜实际的脉冲位置(支持小数)(XY2 协议坐标范围是是-32768-32767)
适用控制器 | 带振镜轴控制器
例子 | TABLE(0, -40.6,-41.2) TABLE(2, 0,-41) TABLE(4, 41,-42) TABLE(6, -41,0) TABLE(8, 0,0) TABLE(10, 41.2,0) TABLE(12, -40.4,41.2) TABLE(14, 0,41.2) TABLE(16, 41,42.4) FOR i=0 TO 17 TABLE(i) = TABLE(i)*500 '输入的都是脉冲坐标 NEXT ZSCAN_CORRECT(0,1,3,3,-20000,-20000,20000,20000,0)