### AXIS_ZSET -- 精准 op 设置

类型 | 轴参数
描述 | 对轴启用 MOVEOP 精准输出功能，作用在轴组的主轴上。 SYSTEM_ZSET 修改的同时会修改当前 BASE 轴的 AXIS_ZSET, 以兼容旧的程序，一般不建议使用 SYSTEM_ZSET 指令。 设置参数： bit0：1-VP_SPEED 缺省使用插补速度，0-VP_SPEED 使用单轴的速度 bit1：1-使用 MOVE_OP 精确输出功能， 0- MOVE_OP 原来的方式 bit4：1-对带编码器功能的轴，使用编码器位置的 MOVE_OP 精准方式 多个编码器轴插补时，使用 BASE 运动主轴的设置
语法 | 可读：VALUE=AXIS_ZSET 可写：AXIS_ZSET=VALUE
适用控制器 | 20170517 以上固件版本
例程 | 例一 开启精准输出 BASE(0) ATYPE=1 DPOS=0 SPEED=100 ACCEL=1000 DECEL=1000 AXIS_ZSET(0)=2 '开启 MOVE_OP 的精准输出功能 MOVE(100) MOVE_OP(0,1) '精准生效，选择输出通道 0 例二 开启多个编码器精准输出口 一般 4 系列有 4 个通道可以用于精准输出，部分型号有 8 个，假设设备上有 3 个点胶工位都要精准输出。 BASE(0,1,2) '选择轴 0 为主轴 AIXS_ZSET(0)=19 '开启主轴 MOVE_OP 的编码器精准输出功能 …… BASE(3,4,5) AIXS_ZSET(3)=19 …… BASE(6,7,8) AIXS_ZSET(6)=19 ……
相关指令 | SYSTEM_ZSET，MOVE_OP