### ZV_MRPEAK -- 检测峰值点

类型 | 单区域测量
描述 | 使用矩形、旋转矩形或圆环区域测量器，测量峰值点，即测量区域最左边和最右边点，测量区域的外接矩不能超出被测图像边界外
语法 | ZV_MRPEAK(mr,img,tab_pts,filter_size,thresh,polar,select,scanWidth) 参数： mr：ZVOBJECT类型，区域测量器 img：ZVOBJECT类型，测量的目标图像 tab_pts：TABLE索引，依次为最左边点和最右边点坐标，即xl,yl,xr,yr filter_size：滤波器尺寸，范围[1,201]，取奇数值，常用值3，若取的偶数内部会自动转换成最近的奇数 thresh：阈值,范围[1,255]，若小于1则取默认值100 polar：边缘极性：0-白到黑、1-黑到白、2-所有 select：边缘位置：0-第一点、1-最后点、2-最强点 scanWidth：卡尺矩的扫描宽度，常用值5，大于1，小于等于0则取1
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mr,img ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_MRGENRECT(mr,10,142,637,262)'生成矩形测量器 ZV_MRPEAK(mr,img,0,3,80,0,0,5)'测量目标图像，检测相关参数设置的点 ZV_GRAYTORGB(img,color_img)'灰度图转化为RGB图像 ZV_MARKER(color_img,TABLE(0),TABLE(1),0,20,zv_color(255,0,0))'绘制十字 ZV_MARKER(color_img,TABLE(2),TABLE(3),0,20,zv_color(255,0,0))'绘制十字