### DTAN

指令说明：

DTAN 是 32 位连续执行型浮点数 TAN 运算指令，即每个扫描周期都执行一次运算。是将源操作数[S+1,S]中指定的角度值（2 进制浮点数）转换成 TAN 值后，传送到目标操作数[D+1,D]中。

操作数：

S：D, LV,DT, @

D：D, LV,DT

指令格式：[DTAN S D]

编程示例：

X1 闭合，K60 传送到 D0。M8000 上电运行后常闭，FLT 指令执行，将 D0 的整数 60 转换成浮点数 60.0000 保存到 D5D4 中。DEDIV 指令将 π∕180 的浮点数值 0.0175 存入 D21D20。DEMUL 指令将 D5D4 的角度浮点数 60.0000 与 D21D20 的 π∕180 浮点数 0.0175 相乘后得到角度值 1.0472，传送到 D31D30。DTAN 指令执行，将角度值转换成 TAN 值为 1.7321 后，传送到 D101D100 中。