### U_WRITE -- 输出到 U 盘

类型 | 存储指令
描述 | 存储变量或者数组,数组的单个或部分元素到外部存储器里面。 不具备外部存储接口的控制器不支持此命令。 文件格式为 32 位 IEEE 浮点数顺序存储，一个变量或一个数组元素占用一个浮点数，可以通过 PC 事先做好文件，然后用 U_READ 指令读取。
语法 | U_WRITE sect_num, [,varname] [,arrayname] [,arrayname(a)] [,arrayname(a,length)] sect_num：文件编号，对应到 SD【filenum】.BIN varname：变量名 arrayname：数组名，可以为 TABLE，VR a：操作的数组索引 length：操作的数组元素个数
适用控制器 | 带 U 盘接口
例子 | IF U_STATE = TRUE THEN 'U 盘已插入 U_WRITE 0, TABLE(0，10) 'TBALE0-10 的数据写入 U 盘文件 SD0 ENDIF
相关指令 | U_READ，U_STATE