### FLD=

指令说明：

FLD=是连接在母线上的 32 位浮点数触点比较指令，其作用是将 S1、S2 的内容按指定的条件进行比较，根据其结果来控制触点的导通或是不导通。

其实浮点数触点比较我们可以把它看成一个触点，当 S1=S2，触点是闭合状态。若 S1<S2 或 S1>S2，触点是断开状态。

比较指令 | 导通条件 | 不导通条件 | 条件成立 | 条件不成立
[ F= S1 S2 ] | S1 = S2 | S1 ≠ S2 | 触点闭合 | 触点断开

操作数：

S1：T,C,D,LV,DT,@

S2：T,C,D,LV,DT,@

指令格式：[FLD= S1 S2]

编程示例：

X0 从 OFF 变为 ON，FLT 指令执行，将整数 2 转换成二进制浮点数，由于是 32 位浮点数，占用连续两个数据寄存器 D 空间，数据存储到 D1D0、D3D2 中，当 D1D0 和 D3D2 的数值相等时，触点导通，D10 自增 1。