### ZV_GAMMATRANS -- 伽马变换

类型 | 图像增强
描述 | 对图像进行伽马变换，常常利用伽马变换来对过曝或者曝光不足（过暗）的灰度图利用伽马变换进行对比度调节，计算公式如下： 其中c和为正常数，c为灰度缩放系数，通常取1；为伽马因子大小，控制了整个变换的缩放程度。
语法 | ZV_GAMMATRANS(src,dst,gama) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像，单通道图像 dst：ZVOBJECT类型，腐蚀后图像 gama：伽马变换值，正数，小于1时拉伸暗像素、压缩亮像素，gama值越小效果越明显；等于1时不做任何变换；大于1时拉伸亮像素压缩暗像素，值越大效果越明显
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_GAMMATRANS(src,dst,0.6) '对src进行伽马变换