### CMLP

指令说明：

CMLP 为 16 位脉冲执行型反转传送指令，即指令激活一次，执行一次传送。是以位为单位对数据进行反转并传送复制。是将传送源 S 的数据（自动转换成二进制数）逐位取反（0→1,1→0）后，传送到 D。

在[S]中指定常数（K）时，会自动转换为 BIN。

取反传送值的范围为：-32768 ~ +32767

操作数：

S：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

D：KnY, KnM, KnS, T,C,D,V,Z,LV,DT,@

指令格式：[CMLP S D]

编程示例：

X0 由 OFF 变为 ON 时，上升沿脉冲激活指令 CMLP，指令执行一次，常数 K10 自动转换为二进制 1010 取反传送给 K1Y0，所以 K1Y0 的二进制为 0101，它们的位状态表示为 Y0=1，Y1=0，Y2=1，Y3=0。