### MOVE_WAIT -- 缓冲等待

类型 | 特殊运动指令
描述 | BASE 轴运动缓冲加入一个条件判断。 这个指令 LOAD 执行时不做任何运动，只等待指定的条件满足，前面的运动指令结束时速度会自动降为 0。
语法 | MOVE_WAIT(paraname, paranum, eq, value) paraname：选择参数名 (参数可以为：DPOS，MPOS，IN，AIN，VPSPEED，MSPEED，MODBUS_REG，MODBUS_IEEE，MODBUS_BIT，VECTOR_BUFFERED，REMAIN ) paranum：参数编号或轴号 eq：1 ≥ -1 ≤ 对 IN 等 BIT 类型参数无效 0 不建议使用 value：比较值
适用控制器 | 固件 150802 以上版本， 或 XPLC160405 以上版本支持。
例子 | BASE(0) UNITS=100 DPOS=0 SPEED=200 ACCEL=2000 DECEL=2000 TRIGGER '自动触发示波器 MOVE(500) MOVE_WAIT(IN, 0, 0, 1) '等待 IN(0)有信号，才执行下一条运动缓冲 MOVE(500) 运动轨迹 DPOS(0)垂直刻度 1000 IN(0)垂直刻度 1
相关指令 | WAIT UNTIL