### JOGSPEED -- JOG 速度

类型 | 轴参数
描述 | JOG 时的速度，单位为 units/s。 当 REV_JOG/FWD_JOG 被设置，对应输入点按下时，并保持当前输入状态，电机将以 JOGSPEED 慢速运动，输入点松开运动停止。
语法 | JOGSPEED= value，VAR1=JOGSPEED
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 BASE(0) '选择轴 0 DPOS=0 '坐标清 0 UNITS=100 '脉冲当量 SPEED =100 '主轴速度 100units/s ACCEL=1000 '加速度 1000units/s/s DECEL=1000 '减速度 1000units/s/s TRIGGER '自动触发示波器 JOGSPEED=50 'JOG 速度 50 FWD_JOG=0 '输入 IN0 作为正向 JOG 开关 REV_JOG=1 '输入 IN1 作为负向 JOG 开关 INVERT_IN(0,ON) '反转信号 INVERT_IN(1,ON) 输入 0 口有信号输入时，轴 0 正向运行，速度为 50。 输入 1 口有信号输入时，轴 0 负向运行，速度为 50。 同时有信号输入时，轴 0 正向运行。 速度曲线 MSPEED(0)垂直刻度 100
相关指令 | REV_JOG，FWD_JOG，FAST_JOG