### MOVE_TASK -- 缓冲开启任务

类型 | 特殊运动指令
描述 | BASE 轴运动缓冲加入启动 TASK。 这个指令 LOAD 执行时不做任何运动，只启动任务，此指令的 MTYPE 与 MOVE_OP 一致。 当任务已经启动时，会报错，但不影响程序执行。
语法 | MOVE_TASK(tasknum, label) tasknum：任务号 label ：函数名或标号
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0) DPOS=0 UNITS=100 ACCEL=1000 DECEL=1000 SPEED=100 ACCEL=1000 DECEL=1000 MOVE(100) MOVE_TASK(1, task_move) ) '第一个运动完成后，将 task_move 作为任务 1 启动 MOVE(100) END TASK_MOVE: PRINT "TASK_MOVE" END
相关指令 | RUNTASK，RUN