### ZV_MEASURER -- 测量区域

类型 | 绘制
描述 | 绘制测量器
语法 | ZV_MEASURER(img,mr,color,sub_color) 参数： img：ZVOBJECT类型，绘制的目标图像 mr：ZVOBJECT类型，要绘制的测量器 color：测量器主颜色 sub_color：测量器子区域颜色,img为彩色图像时可用ZV_COLOR(r,g,b)生成颜色，img为黑白图像时颜色取值为[0,255],如黑色0，灰色128，白色255
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img,mr ZV_READIMAGE(img, "test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_MRGENRECT(mr,20,20,100,100)'生成矩形测量器 ZV_MEASURER(img,mr,ZV_COLOR(255,255,255),ZV_COLOR (255,255,255)) '在目标图像上生成测量器