### MODBUS_LONG -- 字寄存器-32 位整型

类型 | MODBUS 字寄存器
描述 | 修改或者读取字寄存器，32 位整型。触摸屏一般叫 4x 寄存器。 ZMOTION 运动控制器专门具备 MODBUS 字寄存器，会占用两个寄存器的地址。 字寄存器间的关系查看“MODBUS寄存器”。 控制器缺省使用系统 MODBUS 字寄存器，要修改时请设置 SETCOM 的第 7 个参数。
语法 | MODBUS_LONG(regnum) = value regnum：寄存器编号，编号从 0 开始
适用控制器 | 通用
例子 | DIM VAR MODBUS_LONG(100) = 100 'long100 赋值 100 VAR = MODEBUS_LONG(100) 'long100 赋值给 VAR
相关指令 | MODBUS_REG，MODBUS_IEEE，MODBUS_STRING