### ANDD&

指令说明：

ANDD&是与触点串联的 32 位连续执行型触点逻辑‘与’运算指令。是将 S1 和 S2 的二进制形式的每一个位上的二进制数字进行按位与运算之后的结果，如果结果不等于零时导通。

用法与 16 位指令 AND&相同，当运算的数据超过 16 位时，就要使用 32 位的与运算指令。

操作数：

S1：K, H, KnX, KnY, KnM,KnS, T, C, D,LV,DT,@

S2：K, H, KnX, KnY, KnM,KnS, T, C, D,LV,DT,@

指令格式：[ANDD& S1 S2]

编程示例：

若 D1D0 和 D3D2 表示的 32 位二进制数，若有任意一个相同的位值为 1，进行与运算后，结果不为 0，ANDD&触点导通，输出 Y0。

当 D1D0 和 D3D2 没有相同位的值为 1 时，进行与运算结果为 0，ANDD&触点不导通。