### VMOVE -- 持续运动

类型 | 单轴运动指令
描述 | 连续往一个方向运动。 当前面的 VMOVE 运动没有停止时，此 VMOVE 指令会自动替换前面的 VMOVE 指令并修改方向，因此无需 CANCEL 前面的 VMOVE 指令。
语法 | VMOVE(dir1) dir1：-1 负向运动，1 正向运动
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0) DPOS=0 ATYPE=1 SPEED=100 ACCEL=1000 DECEL=1000 '减速度设为 1000 SRAMP=100 VMOVE(-1) '持续负向运动 WAIT UNTIL IN(0)=ON '等待输入 1 有效 VMOVE(1) '持续正向运动 DPOS(0)垂直刻度 500，无偏移 MSPEED(0)垂直刻度 100，无偏移 IN(0)垂直刻度 10，无偏移
相关指令 | FORWARD，REVERSE