### PUTCHAR # -- 输出字符

类型 | 系统指令
描述 | 从 RAW 方式通讯或自定义网口通讯的通道口输出字符，数组可以代表多个字符。 每次调用都是一个 UDP 包发送。 PUTCHAR #发送数据为 ASCII 码，多个数据逗号隔开，不能直接发送字符串，如下所示： PUTCHAR #发送数组为 ASCII 码，遇 0 输出为 0，会将整个数组完全发送，所以要确保数组数据正确，如下所示：
语法 | PUTCHAR #PORT, 字符 port：通道号 PUTCHAR #PORT, ARRAY(INDEX, NUMES) port：通道号 index：开始输出的位置 numes：输出的字节个数, 二进制方式
适用控制器 | 通用
例子 | DIM VAR1, ARRAY1(10) '定义数组 VAR1 = $FE '数组 1 赋值 ARRAY1 = "ABCDEFGHIJ" '数组 2 赋值 SETCOM(38400,8,1,0,0,0) '开启 RAW 方式 PUTCHAR #0, VAR1 '从通道 0 输出数组 1 数据 PUTCHAR #0, ARRAY1 '从通道 0 输出数组 2 数据
相关指令 | PORT，SETCOM，GET #