### DZCP

指令说明：

DZCP 为 32 位连续型区间比较指令，将比较源[S+1,S]的数据与另两个比较源[S1+1，S1]和[S2+1，S2]的数据进行比较，根据其比较的结果，使 Dn，Dn+1，Dn+2 其中一个为 ON。

条件 比较指令 | S < S1 | S1 <= S <= S2 | S > S2
[DZCP S1 S2 S Dn ] | Dn 为 ON | Dn+1 为 ON | Dn+2 为 ON

※ S1 的数据不得大于 S2 的数据，如果大于，S2 的数据将会按 S1 的数据来计算。

※ [S1+1,S1] [S2+1，S2] [S+1,S]表示的是双字占据两个相邻的 16 位数据组合，例 D0 表示的就是 D1D0，D1 为高 16 位，D0 为低 16 位，D2 表示 D3D2，D4 表示 D5D4。

操作数：

S1：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z ,LV,DT,@

S2：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z ,LV,DT,@

S： KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z ,LV,DT,@

D： Y,M,S,@

指令格式：[DZCP S1 S2 S D ]

编程示例：

X0 接通，将 D1D0、D3D2 里面的 32 位数据跟 D5D4 进行比较，比较的结果影响从 M0 输出的 3 个位。

D5D4<D1D0 时，M0 为 ON，输出 Y0；

D1D0<=D5D4<=D3D2 时，M1 为 ON，输出 Y1；

D5D4>D3D2 时，M2 为 ON，输出 Y2。