### CONNPATH -- 同步运动 2

类型 | 同步运动指令
描述 | 将当前轴的目标位置与 driving_axis 轴的插补矢量长度通过电子齿轮连接。 需要连接到插补运动的主轴才能与插补矢量长度建立连接，连接到从轴的效果与 CONNECT 相同。 连接的是脉冲个数，要考虑不同轴 UNITS 的比例。取消连接时用 CANCEL。 比率可以通过重复调用指令动态变化。
语法 | CONNPATH（ratio，driving_axis） Ratio：比率，可正可负，注意是脉冲个数的比例 driving_axis：连接轴的轴号，手轮时为编码器轴
适用控制器 | 通用
例子 | RAPIDSTOP(2) WAIT IDLE(0) WAIT IDLE(1) BASE(0,1,2) DPOS=0,0,0 ATYPE=1,1,1 UNITS=100,100,100 SPEED=100,100,100 ACCEL=1000,1000,1000 DECEL=1000,1000 ,1000 TRIGGER '自动触发示波器 CONNPATH(1,0) AXIS(2) '轴 2 连接到插补运动的主轴轴 0，比例为 1 MOVE(100,100) '插补运动 运动轨迹 DPOS(0)垂直刻度 100，偏移-50 DPOS(1)垂直刻度 100，偏移-50 DPOS(2)垂直刻度 100，无偏移
相关指令 | CLUTCH_RATE，CONNECT